**Dešťová kanalizace** je v majetku města Chrudim a není v ideálním technickém stavu

Pro napojení se doporučuje Š6, dle výkresu, od které byl úsek rekonstruován (DN 300).

V případě napojení mezi šachtami Š5 a Š6, nebo do Š5, je nutné, jako součást akce, zrekonstruovat i úsek Š5-Š6, s výměnou potrubí, vč. šachet.

Dešťová kanalizace není geodeticky zaměřená.

Hloubka cca 1,1m, možná o něco více, pokud je zanesené šachtové dno.

Dále evidujeme geodeticky nezaměřenou **plynovodní přípojku** k zámku Medlešice – od naznačené odbočky plynáren, jiho-západní stranou zámku, se zaústěním do stávající mateřské školky.